AVR AY-player v1.2.

-Играет файлы *.PSG
-поддерживаемая файловая система FAT16 (FAT12 в процессе :)
-количество каталогов в корне диска 32
-количество файлов в каталоге 42 (итого 32*42=1344 файлов)
-сортировка каталогов и файлов в каталогах по первым двум буквам имени

Описание меню:
Включить питание - кнопка PWR.
В левом верхнем углу экрана XX/YY означает XX-номер текущего каталога, YY-всего каталогов.
Выбор каталога FF, REW. Войти в каталог-PL, выйти-ST. Длительное удержание ST-выкл питания.
В каталоге меню имеет вид типа: 05/xxxxxxxx. 05-это номер каталога после сортировки.
хххххххх-имя текущего файла. Снизу XX/YY означает XX-номер текущего файла, 
YY-всего файлов в каталоге.
Нажатие PL приведет к проигрыванию текущего файла. Воспроизведение продлится от текущего файла 
до конца каталога. В режиме воспроизведения REW-играть файл сначала, FF-плавное увеличение скорости до 2х.
При отпускании FF сразу установится номинальная скорость воспроизведения.
Выйти в файловый менеджер из режима воспроизведения можно нажатием ST.
Повторное нажатие PL - пауза. Из состояния паузы можно выйты в файловый менеджер (жмем ST) либо продолжить
воспроизведение (жмем PL).
Справа в верхнем углу 5v0 - вольтметр. При разряде батареи менее 4.4В (менее 1.1В на банку) плеер
выдаст сообщение о разряде батареии и выключится. Включаться тоже откажется. 
Питание контролируется постоянно, однако в режиме воспроизведения 
только в момент автоматической смены мелодии. Это сделано для того чтоб не коверкать 
музыкальные произведения. Ну не люблю я когда песня внезапно обрывается так и не доиграв. Поэтому при разряде питание вырубится только 
когда песня закончится.
Калибровка вольтметра производится следующим образом:
-подаем на схему точно +5,0В
-зажимаем FF+REW, затем жмем PWR.
Калибровка окончена.
В правом нижнем углу цепь звездочек во время воспроизведения - это статус бар!
Он показывает реальный сыгранный размер файла (поскольку формат у нас потоковый).

Технические ограничения:
-метод инициализации MMC карты: 80 clocks+CMD0+CMD1. Поэтому работать будут только старенькие.
-размер файлов не более 16Мб.
-размер кластера не менее 4кб (владельцы карт 32Мб поставьте 4кб при форматировании).

Приятного прослушивания!

(c)2013 Freddy
antenn@land.ru

